# ZSP5.220.1.2025.EW

Załącznik nr 1

# **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- dotyczy postępowania** o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu 130.000 zł. stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z poźn.zm.) zgodnie z art.2 ust.1 pkt.1.

# **Opis przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ścian i sufitu w części ciągu komunikacyjnego skrzydła wschodniego na parterze budynkuZespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi.

# **Zakres robót**: a) zabezpieczenie podłóg i drzwi w rejonie wykonywania robót ok. 110 m2; b) usunięcie i oczyszczenie starych powłok malarskich ok. 310 m2; c) naprawa i wyrównanie tynków na remontowanej powierzchni; d) założenie siatki wzmacniającej w miejscach odparzonego tynku; e) gruntowanie podłoża; f) montaż listew narożnikowych przy oknie i narożnikach ścian; g) położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie ok. 310 m2; h) malowanie emulsyjne ścian i sufitu (wraz z zabezpieczeniem ścian do wysokości 1,90 m); i) malowanie olejne drzwi wraz z futryną i naświetlami.

# **Ogólne wymagania dotyczące materiałów:** Do wykonania remontu ścian i sufitu zastosowane zostaną materiały (farby emulsyjne i olejne wskazane przez Zamawiającego). Materiały będą posiadały atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej, odpowiadające celowi zastosowania, normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dostarczone do remontu materiały będą zaopatrzone w odpowiednie etykiety lub nadruki. Akcesoria do zabezpieczenia podłóg i drzwi na remontowanej części ciągu komunikacyjnego muszą być zapewnione przez Wykonawcę. Narzędzia do wykonania przedmiotowych prac będą należały do Wykonawcy.

# **Wykonanie robót:** Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z wymogami specyfikacji technicznej. Przy wykonywaniu robót remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić elementów wyposażenia nie podlegających remontowi. Przed wykonaniem robót remontowych należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar prowadzonych prac.